****

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Москва** | **Приложение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_** **к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от 2018 г.** |

Стороны договорились, что Исполнитель разрабатывает и передает Заказчику, а Заказчик оплачивает и принимает документацию на основе следующего Технического Задания:

**Техническое задание на проектирование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  |
| 1 | Тип здания (беседка, баня, жилой дом, административное здание, другое) |  |
| 2 | Адрес объекта проектирования |  |
| 3 | Типовой проект для привязки или аналог при разработке индивидуального проекта (наименование, № типового проекта, шифр и т.д.) |  |
| 4 | Габаритные размеры будущего дома, количество этажей. |  |
| 5 | Состав помещений цокольного этажа с указанием площадей и типом покрытия пола. | Наименование | Площадь, м2 | Тип покрытия пола |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 6 | Состав помещений 1-го этажа с указанием площадей и типом покрытия пола. | Наименование | Площадь, м2 | Тип покрытия пола |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 7 | Высота 1-го этажа от чистового пола до потолка. |  |  |  |
| 8 | Состав помещений 2-го этажа с указанием площадей и типом покрытия пола. | Наименование | Площадь, м2 | Тип покрытия пола |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 9 | Крыша (мансардная, полумансадрная, полноценный 2й этаж, плоская, чердачная, другая, толщина утепления) |  |  |  |
| 10 | Высота низкой части полумансарды |  |  |  |
| 11 | Высота от чистового пола до потолка в случае чердачной крыши |  |  |  |
| 12 | Количество входов в дом. (Например, один вход в дом через веранду, другой через отдельное крыльцо … кв.м.) |  |  |  |
| 13 | Тип окон (пластик, дерево, цвет) |  |  |
| 14 | Желаемые размеры окон по помещениям 1-го этажа. | Наименование | Размер (ВхШ) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 15 | Желаемые размеры окон по помещениям 2-го этажа. | Наименование | Размер (ВхШ) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 16 | Тип наружных дверей |  |  |
| 17 | Желаемые размеры дверей по помещениям 1-го этажа. | Наименование | Размер (ВхШ) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 18 | Желаемые размеры дверей по помещениям 2-го этажа. | Наименование | Размер (ВхШ) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 19 | Расстояние от чистового пола до оконных проемов на 1-м этаже. |  |
| 20 | Расстояние от чистового пола до оконных проемов на 2-м этаже  |  |
| 21 | Размеры крыльца и веранды. | Наименование | Площадь, м2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 22 | Наличие камина (тип, размеры, вес, привязка) |  |
| 23 | Тип кровельного покрытия и цвет | - Мягкая кровля - Металлочерепица - Керамическая черепица- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 24 | Наличие мансардных окон, размеры, привязка |  |
| 25 | Сечение бруса | - 186(Н)х212 мм - 186(Н)х168 мм- 186(Н)х125 мм - 270(Н)х205 мм - 186(Н)х254 мм - 140(Н)х212 мм- 140(Н)х168 мм - 140(Н)х125 мм  |
| 26 | Наличие каркасных перегородок по помещениям и их состав |  |
| 27 | Наличие цокольного этажа или подвала и его высота. |  |
| 28 | Тип фундамента (свайно-ростверковый, плита, мелкозаглубленная лента, другое) и высота поднятия над грунтом. | - Свайно - ростверковый 300х400 мм - Свайно - ростверковый 400х400 мм - Плита на свайно - ростверковом фундаменте- Винтовые сваи |
| 29 | Канализация проектируемого объекта (септик, тип, центральная и т.д.). |  |
| 30 | Тип водоснабжения на участке (скважина, центральное, и т.д.) |  |
| 31 | Тип планируемого отопления (газ, дизель, электрическое и т.д.) |  |
| 32 | КомментарииНапример: Особые условия эксплуатации помещений (агрессивность, влажность, и т.д.) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** подпись М.П. | **Исполнитель****ООО «ДДМ-Строй»** Управляющий**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Убайдулаев Т.А./** подпись М.П.  |